**CCTV녹화기(DVR,NVR) 제조사별 초기 ID 및 비밀번호 PW**

**씨앤비텍 (CNB)   
[version 2.1.0.23 이후]**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 1111**  
**[version 2.1.0.23 이전]**  
**- 아이디 : Administrator (대소문자 구분)**  
**- 패스워드 : 1111**

**아구스 (ARGUS)  
초기패스워드 : 123456**  
**AST,XAD의 마스터 패스워드 :  21086888**

**씨트링 (CTR)  
- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 1111**

**제이더블유씨네트웍스 (JWC)​**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 1234  
​**

**삼성테크윈 / 한화테크윈 (SAMSUNG TECHWIN / HANWHA TECHWIN)**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 :  4321**  
**\* 초기화방법 :  전용 리모콘을 사용하여 \_ 프리즈-알람-프리즈-알람-프리즈-리턴**

**​**

**나다텔 (NADATEL)​**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 1111**

**티벳 / 지넷 (Tibet / GNET)​**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 000000**

**큐텀 (QTUM)​**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 00000000**

**이지피스 (EGPIS)​**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 없음 또는 1111**

**아이디스 (IDIS)​**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 없음 또는 4321**

**아스텔 (ASTEL)​**  
**- 아이디 : root**  
**- 패스워드 : 1111**

**포엔시스 (4NSYS)​**  
**- 아이디 : user1**  
**- 패스워드 : 11111111**

**윈포넷 (win4NET)​**  
**- 아이디 : Administrator**  
**- 패스워드 : 없음**

**아이티엑스 (ITX)​**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 1234**

**소니 (Sony)  
- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : admin**

**씨큐넷 (SECUNET)​**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 1111**

**아이씨큐 (iSeeQ)​**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 00000000**

**오피네트웍스 (ATTN)​**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 없음**

**케이씨이 (KCE)​**  
**- 아이디 :**  
**- 패스워드 : 123456**

**휴바이론 (HUVIRON)​**  
**- 아이디 :**  
**- 패스워드 : 12345**

**에이치디랩 (HD.LAP)​**  
**- 아이디 :**  
**- 패스워드 : 12345**

**이화트론 (RIFATRON)**  
**- 아이디 :**  
**- 패스워드 : 00000**

**​**

**엘지 (LG)**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 000000**

**스카이렉스 (SKYREX)**  
**- 아이디 :**  
**- 패스워드 : 1234**

**​​**

**씨아이즈 (SeeEyes)​**  
**- 아이디 :**  
**- 패스워드 : 1111**

**넷인포 (NETINFO)**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 1111**

**​**

**HD ULTRA-K (HD 울트라-K)**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 없음**

**​**

**쓰리알 (3R)**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 없음**

**​​**

**코니아시스템 (SⅡ)**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 666666**

**​​or**

**​- 아이디 : user**  
**- 패스워드 : 123456**

**​​**

**------------------------중국업체-----------------------**

**​**

**하이크비젼 / 힉비젼 (Hikvision)**  
**- 아이디 : admin**  
**- 패스워드 : 12345 or 54321**

**​​**

**다화 / 다후아 (dahua)​**  
**- 아이디 : admin (관리자, 로컬 및 네트워크)**  
**- 패스워드 :admin**  
**- 아이디 : 888888 (관리자, 로컬)**  
**- 패스워드 : 888888**  
**- 아이디 : default (숨겨진 사용자)**  
**- 패스워드 : default**

**------------------------보안업체-----------------------**

​

**캡스 (ADT)​**  
**- 아이디 :**  
**- 패스워드 : 11111**

**에스케이티 포인트캠 (SKT Pointcam)​**  
**- 아이디 :**  
**- 패스워드 : 000000**